HDSD KAADAS M7-W
A. CÀI ĐẶT
I. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 123456789)
Bước đầu tiên cần thay đổi mã số chủ ta thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ hiện tại (123456789) # nhập mã số chủ mới lần thứ 1 # nhập mã số chủ mới lần thứ 2 #
1, Cài đặt mã số mở cửa thành viên.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 11 nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập mã số mở cửa lần thứ 2 #
Lưu ý: Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng nhau.
2, Cài đặt vân tay thành viên.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 11 > nhấp nhả vân tay 6 lần vào điểm đọc vân tay
Lưu ý: cài vân tay khóa giống cài vân tay điện thoại.
3, Cài đặt thẻ từ thành viên.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 11 > đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ
4, Cài đặt mã số mở cửa 1 lần.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 12 nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập lại mã số mở cửa lần thứ 2 #
5, Thêm/ Thay đổi vân tay chủ.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 14 > nhấp nhả vân tay 6 lần vào điểm đọc vân tay

6, Thay đổi mã số chủ
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 15 nhập mã số chủ lần thứ 1 # nhập lại mã số chủ lần thứ 2 #
II, Xóa Tính Năng
1, Xóa mã số:
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 161 > nhập mã số mở cửa muốn xóa
Xóa tất cả mã số: ** mã số chủ # 1641
2, Xóa vân tay
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 162 > nhập vân tay muốn xóa
Xóa tất cả vân tay: ** mã số chủ # 1642
3, Xóa thẻ từ
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 63 > nhập thẻ từ muốn xóa
Xóa tất cả thẻ từ: ** mã số chủ # 1643
III, Chế độ bảo mật kép: (dùng 2 chức năng để mở)
**mã số chủ#24
IV, Cài đặt âm lượng:
Âm lượng to: **mã số chủ#211
Âm lượng vừa: **mã số chủ#212
Tất âm thanh: **mã số chủ#213
IV, Tính năng khác.
1, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng trung.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 221
2, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng anh.
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 222
3, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng nga
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 223
4, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng Kazakhtan
Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 224
B. SỬ DỤNG
I. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để làm sáng màn hình, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.
II. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: đặt vân tay lên điểm đọc vân tay.
III. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ
IV. Cách reset lại khóa : (trong trường hợp quên mã số chủ) 
Mở nắp sau bên dưới tay cầm, sử dụng que nhỏ nhấn đúp lỗ R ở lỗi nhỏ ở dưới cùng bên trái và có tiếng nói là thành công. Sau đấy, cài đặt các bước lại từ đầu.
C: Kết nối App: **Mã số chủ# >41
Tắt kết nối app: **Mã số chủ# >42
Bước 1: Tải App “Kaadas Lock” trên điện thoại
Bước 2: Tạo tài khoản đăng nhập bằng email
Bước 3: Chọn Add Device -> chọn Wifi lock -> Chọn mạng tần số 2.4G -> Tìm  thiết bị
Bước 4: Thao tác trên khóa **Mã số chủ# 41
[bookmark: _GoBack]Vậy khóa và điện thoại sẽ tự động kết nối vào app để sử dụng.
